

La gama de desarenadores ADT 460 son la solución perfecta para eliminar eficazmente la tierra y arena del agua utilizada en los procesos productivos.

El funcionamiento es por decantación simple con un transportador arrastrador altamente resistente.

Este sistema es adecuado para caudales de hasta 100 m3/h.

Son el complemento ideal a los bombos separadores de sólidos de la serie BSS, con el que forma un equipo de reciclado de agua altamente efectivos.

Están totalmente fabricados en acero inoxidable y tienen un mantenimiento muy bajo.

Como complemento les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\jagarcia\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ADT460 (6).jpg | C:\Users\jagarcia\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ADT460 (32).jpg | \\SERVERMM\martinmaq\_FOTOS Y VIDEOS\_MAQUINAS (FOTOS Y VIDEOS)\ARRASTRADOR (FOTOS)\8112 ADT460 SFP (FOTOS)\Con BSS615\DSC04332.JPG |

Características generales

* Estructura robusta en acero inoxidable.
* Transportador arrastrador de varillas con tacos.
* Rebosadero de seguridad.
* Válvula de vaciado manual.
* Trampilla de limpieza e inspección.
* Muy bajo mantenimiento.
* Marcado CE.

**Características técnicas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Capacidad máxima de decantación** | **Capacidad depósito (\*)** | **Medidas****L, A, A** | **Potencia** | **Peso** |
| **ADT 460** | 100 m3/h | 18 m3 | 9.000x2.080x3.400 mm | 1,5 Kw | 1.775 Kg |

(\*) – Otras configuraciones bajo pedido