

Nuestra gama de filtros de tamiz estático de la serie FTE son las máquinas adecuadas para separar la materia sólida del agua con una efectividad muy alta.

Está totalmente fabricado en acero inoxidable, teniendo un diseño muy robusto y eficiente.

El estudiado diseño permite un filtrado eficaz de todo tipo de sólidos en ausencia total de ruido.

Tiene un consumo eléctrico muy bajo, sin partes móviles y su mantenimiento es sumamente reducido.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \\SERVERMM\martinmaq\INFORMATICA\Web\PÁGINA WEB 2014\Contenidos por apartados\3-Maquinaria\hortalizas de raiz\Categoría 17_Recuperación y filtrado\Filtro FTE1014\FTE1014_7.JPG | C:\Users\jagarcia\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\FTE1014_9.jpg |  |

Características generales

* Filtrado eficaz de sólidos.
* Adecuado para filtrar partículas entre 0,1 y 3 mm.
* Fabricación robusta en acero inoxidable.
* Sin consumo eléctrico.
* Sin mecanismos
* Tamaño compacto y eficiente.
* Silencioso.
* Compuerta para limpieza y mantenimiento.
* Muy bajo mantenimiento.
* Patas regulables en altura.

Características técnicas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Capacidad máxima** **(\*)** | **Medidas****L, A, A(\*\*)** | **KW** | **Peso** |
| **FTE0514** | Hasta 40 m3/h | 1225 x 690 x 2160 | 0,03 Kw | 135 Kg |
| **FTE1014** | 30 - 70 m3/h | 1225 x 1190 x 2160 | 0,03 Kw |  240 Kg |
| **FTE1514** | 60 - 150 m3/h | 1225 x 1690 x 2160 | 0,03 Kw | 345 Kg |

(\*) – Depende de la luz del tamiz y del estado del agua a filtrar.

(\*\*) – Otras medidas bajo pedido.